Compagnie Vertigo

Fiche technique 2 CENDRILLON Durée : 50 Minutes
(Susceptible de modifications suivant les salles)
Contacts : Compagnie Vertigo
                  65 rue St Germain  93230 Romainville tél. : 01 48 44 43 40  cievertigo@free.fr
Technique : Marie bellot 
                         11 rue Georges Gay  93130 Noisy le sec  tél. : 01 48 40 58 82  mariebellot@gmail.com

DECOR DE LA COMPAGNIE :
11    NATTES + ACCESSOIRES 
QUATRE PLOTS, UN CUBE À ROULETTES
UNE SUSPENSION SUR POULIE  EQUIPEE  D’UNE LAMPE  DE 500WATTS
Tapis de danse sur l’espace scénique installé avant notre arrivée.

Plateau :
-Ouverture au cadre :	8 mètres + 2 mètres coulisse cour et jardin = 12mètres.
-Profondeur	7 à 8 mètres
-Hauteur	5 mètres minimum
-Pendrillonages	3 plans de pendrillons + cadre de scène.
	1 rideau de fond, ouverture centrale. 
Prévoir éclairage des dernières coulisses jardin et cour et les équiper chacune d’une petite table et d’une chaise pour changements rapides des comédiennes.
Loges pour 2 personnes avec bouteilles d’eau, un fer  et une table à repasser. Douche+serviettes

Lumière :
Un jeu d’orgue à mémoire ,48 circuits
12 x PC halogène 1KW	
14 x découpes 614 SX + 10 portes gobo	
17 x pars 64   220 V  (2 CP60, 9 CP61,  6 CP62)
9x pieds de projecteurs (hauteur1, 50m)
4 platines
Gélatines : Lee 200-111-154 -126 / Rosco  82-dep119 / Gaffeur aluminium noir

Son :
1 lecteur minidisque  avec AUTO PAUSE
1 console avec 4 entrées lignes et 4 sorties
1 système de diffusion stéréo façade (puissance en fonction de la salle) 
Amplificateurs correspondant, câblage de l’ensemble.
2 retours                 
intercom entre le plateau et régie

LES REGIES SON ET LUMIERE INSTALLEES DANS LA SALLE. (si possible)

Montage et personnel :
1 prémontage lumière et plateau réalisé avant notre arrivée.
L’envoi d’un plan à l’échelle coupe et vue de dessus de la structure d’accueil, 
par courrier papier et au 1/50e (1000 mercis !) est indispensable ainsi que la fiche technique 
pour recevoir un plan de pré montage.
1ème service-1 régisseur lumière- 1 électro- 1 machiniste si cintres- Régisseur son 
                        Réglage lumière et conduite- Balance son
2ème service-1 régisseur lumière et régisseur son
                        Répétition  et Filage 
Démontage et chargement à l’issu de la représentation:-1 heure avec 2 personnes