Fiche technique « Même la Nuit »

Contact régie : Marie Vincent
Palais Lumière - 68 Avenue Emile Ripert – 13600 La Ciotat
06 81 83 95 44  marie.vincent3@free.fr

Durée du spectacle : 1h10

Espace scénique :
Ouverture au cadre 	Minimum 7 mètres 
Profondeur	Minimum 6 mètres  
Hauteur	5 mètres minimum
Pendrillonages	A L’allemande + cadre de scène.
	1 rideau de fond      3 frises
Un Tapis de danse noir devra être installé sur l’espace scénique avant notre arrivée si le plateau n’est pas noir.

Décor Compagnie:
 Un tapis de danse : dimension de 7 m d’ouverture sur 6m de profondeur
Une porte : hauteur 2,10m /80cm
Une contrebasse
Une tortue automate

Lumière :
Un jeu d’orgue à mémoire 30 circuits  de 2 KWS 
10 x P.C. halogène 1KW	
18 x découpes 614 S X .  3 porte gobo	
3 x pars 64   CP61
Gélatines :-Lee -118 - 156 –204- Rosco -119 DEP Gaffeur aluminium noir
Pas de son, le musicien, contrebassiste joue acoustique
                 
Montage et personnel : 3 services de 4 heures 

1er service de pré montage : lumière et plateau (pendrillonnage)  réalisé avant notre arrivée. L’envoi d’un plan à l’échelle coupe et vue de dessus de la structure d’accueil est indispensable ainsi que la fiche technique pour envoyer un plan de pré montage lumière. L’imprimante de la conduite lumière est envoyée et rentrée dans le jeu d’orgue si la disquette ne correspond pas.

2ème service de 4 heures -1 régisseur lumière- 1 électricien- réglage lumière 

3ème service conduite lumière répétition et  filage avec le régisseur lumière
Le démontage se fait à l’issue de la représentation :-1 heure avec 2 personnes.
Loges pour 3 personnes avec bouteilles d’eau, fruits secs, une table et fer à repasser, serviettes de toilette. Prévoir un endroit sécurise pour la contrebasse